Приложение №2

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **ПАО «Волгоградоблэлектро» (ПАО ВОЭ)** | **ООО «СТАРСТРОЙ»** |

Генеральный директор А.В. Воцко Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Едигарян Б.А.

**Техническое задание**

**на капитальный ремонт замощения участка территории производственной базы ПрМЭС, расположенного на территории производственной базы ПрМЭС, инв № 12/44/с0446.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Общие сведения/Основные данные:** | | | |
| 1 | Место проведения работ | Волгоградская область, р.п.Городище, ул.8-го Гвардейского танкового корпуса, 22б |  |
| 2 | Основание для выполнения работ: | 1.Договор подряда на выполнение ремонтно-восстановительных работ. |  |
| 3 | Вид строительства: | **Капитальный ремонт замощения участка территории производственной базы ПрМЭС, расположенного на территории производственной базы ПрМЭС, инв № 12/44/с0446** |  |
| 3 | Основные технические показатели объекта: | территория с покрытием из асфальта-бетона и бортового камня. |  |
| 4 | Требования режиму предприятия: | 1 Режим работы – круглосуточный |  |
| 5 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: | **-** отсутствуют |  |
| 6 | Стадийность ремонта и выделение очередей | Одна стадия |  |
|  | **Дополнительные требования:** | | |
| 7 | Требования к работам: | 1. ремонт горячей асфальтобетонной смесью выполнять в сухое время года при температуре воздуха не ниже +50С  2. применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП  3. выполнение работ производить согласно ВСН 24-88 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ;  4. ремонт покрытия выполнять с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.;  5. выбоины близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую;  6. вырубку выбоин производить на глубину не менее 4 см;  7. ровность покрытия проверять при помощи трехметровой рейки, зазоры под ней не должны превышать 10 мм;  8. качество уплотнения определять визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка; |  |
| 8 | Содержание работ | Ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 – 205 м2 |  |
|  | Сроки выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней |  |
| 10 | Требования к персоналу | Наличие в штате претендента рабочего и инженерно-технического персонала должно быть подтверждено приказами о приёме на работу и копиями трудовых книжек. Квалификация персонала должна подтверждаться дипломами об образовании, удостоверениями о проверке знаний по охране труда и правил пожарной безопасности. |  |
| 11 | Прочие требования | 1. Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы. |  |
| 12 | Гарантийный срок | Гарантия на все выполненные работы должен составлять не менее 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ. |  |

Главный инженер филиала ПрМЭС Ченин С.А.