

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО»**

**(АО ВОЭ)**

400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13. Тел.: 48-14-21, факс: 48-14-22, электронная почта: voe@voel.ru № р/с 40702810111020101044 Волгоградское ОСБ №8621 АО Сбербанк, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647, ИНН/КПП 3443029580/344301001, ОГРН 1023402971272

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении открытого запроса оферт по выбору подрядчика на право заключения договора** **подряда (выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: «Модернизация ТП-1 с заменой трансформатора (трансформаторная мощность 2,5МВА) с заменой ячеек КСО (4 шт.) в РУ-10кВ, КСО (4 шт.) в РУ-6кВ и реконструкция ЛЭП-10кВ Л-6 ПС 110/10 «Городище» в р.п. Городище, инв. № ВЛ 12/44/с0378, оборудование 12/44/э0043») для нужд АО «Волгоградоблэлектро»**

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос оферт |
|  | Заказчик | АО «Волгоградоблэлектро»Место нахождения: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13Почтовый адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, д. 13Адрес электронной почты: voe223fz@voel.ru |
|  | Контактные лица | По вопросам организационного характера:Буянов Георгий Дмитриевич, Балашова Нина АнатольевнаТел.: (8442) 56-20-88 (доб.1132,1133), адрес электронной почты: voe223fz@voel.ruПо вопросам требуемых характеристик товаров, работ, услуг (качество, количество и др.):Ломсков Роман Николаевич, Жукова Татьяна Геннадьевна, Никитина Юлия Дмитриевна Тел.: (8442) 56-20-88 (доб.1060,1061, 1062). |
|  | Нормативные документы, регламентирующие проведение закупочной процедуры | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Волгоградоблэлектро», утвержденное протоколом совета директоров протоколом совета директоров №2 от «30» июня 2021г.  |
|  | Предмет закупочной процедуры  | **Лот №1:** Право заключения договора подряда (выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: «Модернизация ТП-1 с заменой трансформатора (трансформаторная мощность 2,5МВА) с заменой ячеек КСО (4 шт.) в РУ-10кВ, КСО (4 шт.) в РУ-6кВ и реконструкция ЛЭП-10кВ Л-6 ПС 110/10 «Городище» в р.п. Городище, инв. № ВЛ 12/44/с0378, оборудование 12/44/э0043»)для нужд АО «Волгоградоблэлектро»**Порядок сдачи выполненной работы:** В порядке требований ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП и СП с предоставлением соответствующей технической документации. Предоставить паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.Предоставить исполнительную монтажную схему.**Особые условия:**1.Перерывы в электроснабжении должны быть минимальными.2.Перед началом производства работ произвести согласования со всеми заинтересованными лицами.**Состав основных работ по установке оборудования (ориентировочно):** Согласно ведомостям объемов работ (Приложение №1-6 к техническому заданию) и проекта.**Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с постановлением правительства:** - К производству работ допускаются подрядчики, обладающие всеми допусками и лицензиями, необходимыми для выполнения всего объема работ на (допуск к выполнению работ по строительству, свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории). - Подрядчик должен предоставить Заказчику выписку из Реестра членов СРО, с указанием уровня ответственности.**Требования к квалификации и количеству персонала:****1.** Наличие у персонала выполняющего работы, удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с формой установленной Приложением N 2 к [Правилам](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Csotpk_chief%5CApplication%20Data%5C1C%5C1cv8%5Cf44b675c-2b00-438f-9b4d-1a0de3f8fec6%5Cccab4b95-94f1-40a7-904a-0dacfd8fc66b%5CApp%5CO%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%20-%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.doc#sub_10000) по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным [приказом](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Csotpk_chief%5CApplication%20Data%5C1C%5C1cv8%5Cf44b675c-2b00-438f-9b4d-1a0de3f8fec6%5Cccab4b95-94f1-40a7-904a-0dacfd8fc66b%5CApp%5CO%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2011%20-%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.doc#sub_0) Минтруда Россииот 24 июля 2013 г. N 328н, и требований, предъявляемых к организациям электроэнергетики**2.** Наличие протоколов аттестации по области аттестации Г.2.2 на работников организации, в соответствии с требованиями п. 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года N 1365)**3.** Наличие необходимого количества персонала, соответствующей квалификации.**Требования к опыту работы подрядчика:**- Наличие опыта выполнения работ на объектах электросетевой и электрогенерирующей отраслях.**Требования к транспортному обеспечению:**- Обязательно наличие на праве собственности (или ином праве) передвижной электролаборатории с комплектом приборов для диагностирования и испытания электрооборудования до 35 кВ включительно.- Обязательно наличие на праве собственности (или ином праве) строительной техники, необходимой для выполнения работ.**Требования к качеству оборудования и материалов:**- Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 60 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. На все работы должны прилагаться протоколы испытаний.- Предоставить Свидетельства – подтверждения от заводов-изготовителей оборудования на поставку и проведение шеф-монтажных работ поставляемого оборудования с сохранением гарантийных обязательств.- Заводы-изготовители оборудования и материалов:Провод самонесущий: СИП-2,-3 (производства Иркутсккабель, Москабель, и аналоги);-Арматура под СИП: производство «Ensto», «Niled», и аналоги;Стойки Ж/б: производство «ЖБИ-6», и аналоги-КТП- производство «Кубаньэлектрощит», и аналоги, цветовая схема-серая с зелеными дверями-ТМГ- производство «Минский электротехнический завод имени Козлова», и аналоги- Телемеханика-производство «АО Югсистема плюс»-КРН, КСО, ЩО- ЗАО «Электрощит», ООО «ПКФ Электрощит», ООО «Таврида Электрик ЮСК»Заказчик имеет право передать Подрядчику для исполнения обязательств собственный давальческий материал.**Требования к качеству работ:**-Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной документацией. - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ СП31-110-2003 (А5-92-09), ГОСТ 16442-80 и другим нормам действующим на момент ввода объекта в эксплуатацию.Гарантийный срок на выполнение работы не менее 60 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**Требования по безопасности:** Работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, при наличии наряда допуска. При выполнении сварочных работ – наличие талона пожарной безопасности.**Требования к документации при приемке работ:**При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы:- Документы (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам;- акты о приемке выполненных работ по формам КС-2, КС-3;-Приемо-сдаточная документация: исполнительная трасса кабельной линии, акт на скрытые работы по прокладке кабельной линии, кабельный журнал (журнал разделки кабельных муфт), паспорт кабельной линии и т.д. в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей;Работы по приемо-сдаточным испытаниям и измерениям проводятся силами Заказчика**Требования к сметной документации:**- Сметную документацию предоставлять в ТЕР-2001 (ред.2014 г) Волгоградской области до момента исключения ТЕР из федерального реестра сметных нормативов (ФРСН). С момента исключения ТЕР-2001 (ред.2014г.) из ФРСН, сметную документацию необходимо выполнять в ФЕР-2020;- Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам работ принимать в соответствии с новыми методиками (№ 812/пр, №774/пр).- Стоимость материалов, изделий и конструкций определять на основании действующего сборника ТССЦ-2001 Волгоградской области до момента исключения его из ФРСН. С момента исключения ТССЦ-2001 из ФРСН, стоимость материалов, изделий и конструкций определять на основании ФССЦ-2001.- При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, сметную цену формировать по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах. Информацию необходимо предоставить в виде конъюнктурного анализа (в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике № 421/пр), с приложениями утвержденных прайс-листов или коммерческих предложений не менее 3-х организаций.- При наличии материального ресурса в ТССЦ-2001 (ФССЦ-2001) определение его стоимости в локальных сметах по результатам конъюнктурного анализа не допускается.- Перевод в текущие цены осуществлять при помощи индексов по видам работ к ТЕР (ФЕР) для Волгоградской области, выпускаемых ежеквартально Минстроем РФ.**Иные требования:** Работы должны быть выполнены собственными силами подрядной организации.Подрядная организация, выразившая намерение принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, должна иметь взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующий предельной максимальной цене договора.**Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работ:**- В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения".СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".Сведения об объеме поставляемых товаров, требованиях, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, сопроводительным документам, требования к его безопасности, и иные требования, указаны подробно в «Техническом задании» Том №2 документации открытого запроса оферт. |
|  | Сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и другие требования: | **Лот №1: Лот №1:** Выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: «Модернизация ТП-1 с заменой трансформатора (трансформаторная мощность 2,5МВА) с заменой ячеек КСО (4 шт.) в РУ-10кВ, КСО (4 шт.) в РУ-6кВ и реконструкция ЛЭП-10кВ Л-6 ПС 110/10 «Городище» в р.п. Городище, инв. № ВЛ 12/44/с0378, оборудование 12/44/э0043»**Местонахождение объекта:** р.п. Городище, Волгоградской области**Срок выполнения работ:** не более 90 календарных дней с даты заключения договора.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг предлагается участником в соответствии с критериями, установленными в документации. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **Лот № 1:**Начальная (максимальная) цена договора: **16 543 000,00 (шестнадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.** Начальная (максимальная) цена договора без НДС: **13 785 833,33 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки.** В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС.Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации открытого запроса оферт. |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора определена с использованием проектно-сметного метода, с учётом стоимости услуг и расходов поставщика/подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС.Порядок определения начальной (максимальной) цены договора указан подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации открытого запроса оферт. |
|  | Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг | Порядок и срок оплаты товаров, работ, услуг, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: с предварительным авансовым платежом, либо отсрочка оплата по окончании поставки товара (максимальный размер предварительного авансового платежа не должен превышать 30% от цены договора). |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки.  | **Лот № 1**: обеспечение заявки составляет **827 150,00 рублей (5 %)** от начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем извещении. Обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в извещении (документации), или путем предоставления банковской гарантии.**Примечание:** Если начальная максимальная цена договоране превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, обеспечение заявки на участие в закупке не устанавливается. |
|  | Размер и валюта обеспечения договора. Реквизиты для перечисления обеспечения: | **Лот № 1:** обеспечение исполнения договора составляет **1 654 300,00 рублей (10 %)** от начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем извещении. **Примечание:** В платежном поручении необходимо указать название и номер закупки, по которой производится обеспечение.Расчетный счет АО «Волгоградоблэлектро» № р/с 40702810111020101044 Волгоградское ОСБ №8621 ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000647, БИК 041806647, ИНН/КПП 3443029580/344301001, ОГРН 1023402971272 |
|  | Место подачи заявок | 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13, кабинет СОРЗ в запечатанном конверте (время работы по приему заявок: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 (время московское), выходные дни: суббота, воскресенье, (в связи с тем, что на предприятии осуществляется контрольно-пропускной режим, лицу подающему заявку необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность). |
|  | Срок место порядок предоставления документации о закупке | Документация и извещение в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика [www.voel.ru](http://www.voel.ru/), в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) и доступна для ознакомления бесплатно.Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре. |
|  | Срок подачи заявок на участие в закупке | С момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе по 10 час. 00 мин. (время московское) «07» июля 2022 года. |
|  | Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации  | С момента размещения извещения о закупке в единой информационной системе по 10 час. 00 мин. (время московское) «07» июля 2022 года. |
|  | Место вскрытия конвертов с заявками и подведения итогов | 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13.  |
|  | Дата вскрытия конвертов с заявками | 10 час. 30 мин. (время московское) «07» июля 2022 года. |
|  | Дата рассмотрения заявок | 11 час. 00 мин. (время московское) «08» июля 2022 года. |
|  | Дата подведения итогов | не позднее 12 час. 00 мин. (время московское) «28» июля 2022 года. |
|  | Переторжка | В случае если протоколом рассмотрения заявок зафиксировано решение о проведении переторжки такая переторжка объявляется не позднее дня следующего за днем публикации данного протокола. Минимальный срок подачи заявок на переторжку участниками должен составлять 24 часа |
|  | Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлены |
|  | Преференции | Установлены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" |
|  | Прочая информация | Данный запрос оферт не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Запрос оферт также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса оферт в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. |